{"status":"success","data":[{"id":6569,"name":"Flow","lib_id":96,"cn":"Flow","en":"Flow","jp":"フロー","de":"Fluss","fr":"Flux","es":"","ru":"","it":"Flusso","pt":"Fluxo","kr":"","tw":"","name_id":""},{"id":6570,"name":"Signal generator","lib_id":96,"cn":"Signal generator","en":"Signal generator","jp":"シグナル ジェネレーター","de":"Signal Generator","fr":"Générateur de signaux","es":"","ru":"","it":"Generatore di segnale","pt":"Gerador de sinal","kr":"","tw":"","name_id":""},{"id":6571,"name":"Linear element","lib_id":96,"cn":"Linear element","en":"Linear element","jp":"線形素子","de":"Linienelemente","fr":"Élément linéaire","es":"","ru":"","it":"Elemento lineare","pt":"Elemento linear","kr":"","tw":"","name_id":""},{"id":6572,"name":"Linear element 2","lib_id":96,"cn":"Linear element 2","en":"Linear element 2","jp":"線形素子 2","de":"Linienelemente 2","fr":"Élément linéaire 2","es":"","ru":"","it":"Elemento lineare","pt":"Elemento linear 2","kr":"","tw":"","name_id":""},{"id":6573,"name":"Relay contacts","lib_id":96,"cn":"Relay contacts","en":"Relay contacts","jp":"リレー接点","de":"Relaiskontakte","fr":"Contacts de relai","es":"","ru":"","it":"Contatti relè","pt":"Contactos de relé","kr":"릴레이 접점","tw":"繼電器觸點","name_id":""},{"id":6574,"name":"Relay coil","lib_id":96,"cn":"Relay coil","en":"Relay coil","jp":"リレー コイル","de":"Relaisspule","fr":"Bobine de relai","es":"","ru":"","it":"Bobina relè","pt":"Bobina de relé","kr":"릴레이 코일","tw":"繼電器線圈","name_id":""},{"id":6575,"name":"Switch","lib_id":96,"cn":"Switch","en":"Switch","jp":"スイッチ","de":"Schalter","fr":"Interrupteur","es":"","ru":"","it":"Interruttore","pt":"Interruptor","kr":"스위치","tw":"開關","name_id":""},{"id":6576,"name":"Composite circuit","lib_id":96,"cn":"Composite circuit","en":"Composite circuit","jp":"複合回路","de":"Kombinierte Schaltung","fr":"Circuit composite","es":"","ru":"","it":"Circuito composito","pt":"Circuito composto","kr":"","tw":"","name_id":""},{"id":6577,"name":"Amplifier","lib_id":96,"cn":"Amplifier","en":"Amplifier","jp":"増幅器","de":"Verstärker","fr":"Amplificateur","es":"","ru":"","it":"Amplificatore","pt":"Amplificador","kr":"","tw":"","name_id":""},{"id":6578,"name":"Signal code","lib_id":96,"cn":"Signal code","en":"Signal code","jp":"信号コード","de":"Signalcode","fr":"Code d'un signal","es":"","ru":"","it":"Codice segnale","pt":"Código de sinal","kr":"","tw":"","name_id":""},{"id":6579,"name":"Reference signal","lib_id":96,"cn":"Reference signal","en":"Reference signal","jp":"基準信号","de":"Referenz Signal","fr":"Signal de référence","es":"","ru":"","it":"Segnale di riferimento","pt":"Sinal de referência","kr":"","tw":"","name_id":""},{"id":6580,"name":"Energize relay signal","lib_id":96,"cn":"Energize relay signal","en":"Energize relay signal","jp":"リレー起動信号","de":"Relais Signal ansteuern","fr":"Signal de cmde relais","es":"","ru":"","it":"Segnale contatore di energia","pt":"Energizar sinal de relé","kr":"","tw":"","name_id":""},{"id":6581,"name":"Transmitter pulse","lib_id":96,"cn":"Transmitter pulse","en":"Transmitter pulse","jp":"発信機パルス","de":"Senderimpuls","fr":"Émetteur d'impulsions","es":"","ru":"","it":"Impulso trasmettitore","pt":"Pulso de transmissor","kr":"","tw":"","name_id":""},{"id":6582,"name":"Test signal","lib_id":96,"cn":"Test signal","en":"Test signal","jp":"テスト信号","de":"Testsignal","fr":"Émetteur de texte","es":"","ru":"","it":"Segnale di prova","pt":"Sinal de teste","kr":"","tw":"","name_id":""},{"id":6583,"name":"Feedback","lib_id":96,"cn":"反馈","en":"Feedback","jp":"フィードバック","de":"Feedback","fr":"Rétroaction","es":"","ru":"","it":"Feedback","pt":"Feedback","kr":"피드백","tw":"反饋","name_id":""}],"msg":""}