{"status":"success","data":[{"id":3563,"name":"A-B Switch","lib_id":153,"cn":"A-B 交换机","en":"A-B Switch","jp":"A-B スイッチ","de":"A-B Schalter","fr":"Commutateur A-B","es":"","ru":"","it":"Interruttore A-B","pt":"Interruptor A-B","kr":"A-B 교환기","tw":"A-B 交換機","name_id":""},{"id":3564,"name":"Biometric Reader","lib_id":153,"cn":"指纹识别","en":"Biometric Reader","jp":"バイオメトリクスリーダー","de":"Biometrieleser","fr":"Lecteur biométrique","es":"","ru":"","it":"Lettore Biometrico","pt":"Leitor Biométrico","kr":"지문 인식","tw":"指紋識別","name_id":""},{"id":3565,"name":"Data","lib_id":153,"cn":"数据","en":"Data","jp":"データ","de":"Daten","fr":"Données","es":"","ru":"","it":"Dati","pt":"Dados","kr":"데이터","tw":"資料","name_id":""},{"id":3566,"name":"Diagnostic Device","lib_id":153,"cn":"诊断设备","en":"Diagnostic Device","jp":"診断デバイス","de":"Diagnosegerät","fr":"Dispositif de diagnostic","es":"","ru":"","it":"Dispositivo di Diagnostica","pt":"Dispositivo de Diagnóstico","kr":"진단 장비","tw":"診斷設備","name_id":""},{"id":3567,"name":"External Media Drive","lib_id":153,"cn":"外接媒体驱动器","en":"External Media Drive","jp":"外部メディアドライブ 1","de":"Externe Medien Laufwerk","fr":"Support de stockage externe","es":"","ru":"","it":"Disco Multimediale Esterno","pt":"Dispositivo de Media Externo","kr":"외장 미디어 드라이브","tw":"外接媒體驅動器","name_id":""},{"id":3568,"name":"External Hard Drive","lib_id":153,"cn":"移动硬盘","en":"External Hard Drive","jp":"外部ハードドライブ 2","de":"Externe Festplatte","fr":"Disque dur externe","es":"","ru":"","it":"Disco Rigido Esterno","pt":"Disco Rígido Externo","kr":"외장 하드 드라이브","tw":"移動硬盤","name_id":""},{"id":3569,"name":"Radio tower","lib_id":153,"cn":"无线电塔","en":"Radio tower","jp":"電波塔","de":"Sendeturm","fr":"Pylône Radio","es":"","ru":"","it":"Torre Radio","pt":"Torre de rádio","kr":"무선 타워","tw":"無線電塔","name_id":""},{"id":3570,"name":"Fiber optic transmitter","lib_id":153,"cn":"光纤传输器","en":"Fiber optic transmitter","jp":"光ファイバ·トランスミッタ","de":"LWL-Sender","fr":"Émettres fibres optiques","es":"","ru":"","it":"Trasmettitore fibra ottica","pt":"Transmissor de fibra ótica","kr":"광섬유 송신기","tw":"光纖傳輸器","name_id":""},{"id":3571,"name":"Patch Panel","lib_id":153,"cn":"插线面板","en":"Patch Panel","jp":"パッチ パネル","de":"Anschlussdose","fr":"Tableau de connexion","es":"","ru":"","it":"Sezionatore","pt":"Painel de Correção","kr":"패치 패널","tw":"插線麵板","name_id":""},{"id":3572,"name":"PBX","lib_id":153,"cn":"PBX","en":"PBX","jp":"PBX","de":"PBX","fr":"PBX","es":"","ru":"","it":"PBX","pt":"PBX","kr":"Pbx","tw":"Pbx","name_id":""},{"id":3573,"name":"Repeater","lib_id":153,"cn":"中继器","en":"Repeater","jp":"リピータ","de":"Repeater","fr":"Répéteur","es":"","ru":"","it":"Ripetitore","pt":"Repetidor","kr":"리피터","tw":"中繼器","name_id":""},{"id":3574,"name":"Satellite dish","lib_id":153,"cn":"卫星天线","en":"Satellite dish","jp":"衛星放送受信アンテナ","de":"Satellitenschüssel","fr":"Antenne parapolique","es":"","ru":"","it":"Parabola","pt":"Prato de satélite","kr":"위성 접시","tw":"衛星接收器","name_id":""},{"id":3575,"name":"Satellite","lib_id":153,"cn":"卫星","en":"Satellite","jp":"衛星","de":"Satellit","fr":"Satellite","es":"","ru":"","it":"Satellite","pt":"Satélite","kr":"위성","tw":"衛星","name_id":""},{"id":3576,"name":"Smartcard Reader","lib_id":153,"cn":"智能卡读卡器","en":"Smartcard Reader","jp":"スマートカードリーダー","de":"Chipkartenleser","fr":"Lecteur de cartes à puce","es":"","ru":"","it":"Lettore SmartCard","pt":"Leitor de smartcard","kr":"스마트카드 리더","tw":"智能卡讀卡器","name_id":""},{"id":3577,"name":"XML web server","lib_id":153,"cn":"XML网络服务器","en":"XML web server","jp":"XML webサーバー","de":"XML webserver","fr":"Serveur web XML","es":"","ru":"","it":"Server web XML","pt":"Servidor web XML","kr":"XML 웹 서버","tw":"XML網絡伺服器","name_id":""}],"msg":""}