{"status":"success","data":[{"id":3074,"name":"Camera","lib_id":66,"cn":"摄像机","en":"Camera","jp":"カメラ","de":"Camera","fr":"Caméra","es":"","ru":"","it":"Telecamera","pt":"Câmera","kr":"카메라","tw":"照相機","name_id":""},{"id":3075,"name":"Motion detector","lib_id":66,"cn":"移动检测器","en":"Motion detector","jp":"人感センサ","de":"Motion detector","fr":"Détecteur mouvement","es":"","ru":"","it":"Sensore di movimento","pt":"Detetor de movimento","kr":"동작 탐지기","tw":"移動監測器","name_id":""},{"id":3076,"name":"Glass break sensor","lib_id":66,"cn":"玻璃破碎传感器","en":"Glass break sensor","jp":"ガラス破損検出器","de":"Glass break sensor","fr":"Capt. brise glace","es":"","ru":"","it":"Sensore rottura vetri","pt":"Sensor de quebra de vidro","kr":"유리 파손 센서","tw":"玻璃破碎傳感器","name_id":""},{"id":3077,"name":"Screening device","lib_id":66,"cn":"筛分设备","en":"Screening device","jp":"スクリーニング装置","de":"Screening device","fr":"Dispositif de détection","es":"","ru":"","it":"Dispositivo di monitoraggio","pt":"Dispositivo de triagem","kr":"선별 장치","tw":"篩分設備","name_id":""},{"id":3078,"name":"Monitor","lib_id":66,"cn":"监视器","en":"Monitor","jp":"モニター","de":"Monitor","fr":"Moniteur","es":"","ru":"","it":"Schermo","pt":"Monitor","kr":"모니터","tw":"監視器","name_id":""},{"id":3079,"name":"Camera P/T/Z","lib_id":66,"cn":"摄像机 P/T/Z","en":"Camera P/T/Z","jp":"カメラ P/T/Z","de":"Camera P/T/Z","fr":"Caméra P/O/Z","es":"","ru":"","it":"Telecamera P/T/Z","pt":"Câmera P/T/Z","kr":"카메라 P/T/Z","tw":"攝像機 P/T/Z","name_id":""},{"id":3080,"name":"Video multiplexer","lib_id":66,"cn":"视频多路复用器","en":"Video multiplexer","jp":"ビデオマルチプレクサ","de":"Video multiplexer","fr":"Multiplexeur Vidéo","es":"","ru":"","it":"Multiplexer Video","pt":"Multiplexador de vídeo","kr":"비디오 멀티플렉서","tw":"視頻多路複用器","name_id":""},{"id":3081,"name":"Push button","lib_id":66,"cn":"按钮","en":"Push button","jp":"押しボタン","de":"Push button","fr":"Bouton poussoir","es":"","ru":"","it":"Pulsante","pt":"Botão de apertar","kr":"푸쉬 버튼","tw":"按鈕","name_id":""},{"id":3082,"name":"Recorder","lib_id":66,"cn":"录音机","en":"Recorder","jp":"記録器","de":"Recorder","fr":"Enregistreur","es":"","ru":"","it":"Registratore","pt":"Gravador","kr":"녹음기","tw":"錄音機","name_id":""},{"id":3083,"name":"Switch manual","lib_id":66,"cn":"手动开关","en":"Switch manual","jp":"手動スイッチ","de":"Switch manual","fr":"Interrupteur manuel","es":"","ru":"","it":"Interruttore manuale","pt":"Interruptor manual","kr":"수동 스위치","tw":"手動開關","name_id":""},{"id":3084,"name":"Switch automatic","lib_id":66,"cn":"自动开关","en":"Switch automatic","jp":"自動スイッチ","de":"Switch automatic","fr":"Interrupteur automatique","es":"","ru":"","it":"Interruttore automatico","pt":"Interruptor automático","kr":"자동 스위치","tw":"自動開關","name_id":""},{"id":3085,"name":"Video keyboard","lib_id":66,"cn":"视频键盘","en":"Video keyboard","jp":"ビデオキーボード","de":"Video keyboard","fr":"Console","es":"","ru":"","it":"Video-tastiera","pt":"Teclado de vídeo","kr":"비디오 키보드","tw":"視頻鍵盤","name_id":""},{"id":3086,"name":"Bi-static beam sensor","lib_id":66,"cn":"收发分设光束传感器","en":"Bi-static beam sensor","jp":"バイスタティックビームセンサー","de":"Bi-static beam sensor","fr":"Capteur faisceau","es":"","ru":"","it":"Sensore bi-statico","pt":"Sensor de feixe bi-estático","kr":"양방향 광선 센서","tw":"收發分設光束感測器","name_id":""},{"id":3087,"name":"Security window screen","lib_id":66,"cn":"有警报器的安全窗屏","en":"Security window screen","jp":"防犯スクリーン","de":"Security window screen","fr":"Écran fenêtre sécurité","es":"","ru":"","it":"Schermo di sicurezza","pt":"Tela de janela de segurança","kr":"창 보안망","tw":"有警報器的安全窗屏","name_id":""},{"id":3088,"name":"Video motion detector","lib_id":66,"cn":"视频移动探测器","en":"Video motion detector","jp":"ビデオモーション検出器","de":"Video motion detector","fr":"Détecteur mvt vidéo","es":"","ru":"","it":"Sensore di video di movimento","pt":"Detetor de movimento em vídeo","kr":"비디오 동작 탐지기","tw":"視頻移動探測器","name_id":""},{"id":3089,"name":"Wire connector","lib_id":66,"cn":"电线连接线","en":"Wire connector","jp":"ワイヤーコネクター","de":"Wire connector","fr":"Connecteur","es":"","ru":"","it":"Cavo connettore","pt":"Conector de fio","kr":"와이어 커넥터","tw":"電線連接線","name_id":""}],"msg":""}